南京新港园区库内防撞以及镇江通港园区库内防撞护笼制作、安装供应商采购公告

## 一、采购条件

1、项目名称：中远海运南京新港园区2和4号库内承重柱防撞和中远海运镇江通港园区园区库内湿式报警阀防撞护笼制作、安装项目。

2、采购人：南京中远海运物流仓储配送有限公司、镇江中远海运仓储发展有限公司。

3、项目概况：根据项目需求和材质规格，制作相应的防撞柱及放护笼并按照需求工艺安装。详见附件：采购需求明细表。

4、建设单位（签订单位）：南京中远海运物流仓储配送有限公司、镇江中远海运仓储发展有限公司。

5、建设地点：南京市栖霞区新港大道66号；镇江市新区大港通港路130号（镇江综保区内）。

## 二、供应商资格要求

（一）资格条件：

（1）在中华人民共和国境内登记注册的、具有有效的营业执照及相应的营业范围, 经营范围涵盖本项目（提供营业执照复印件并加盖公章）。

（2）五金设备的销售内容在其营业执照的经营范围内，能独立承担民事责任且具有良好的财务状况和商业信誉。

（3）本项目不接受联合体投标。

（二）未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入信用记录失信被执行人，列入重大税收违法案件当事人名单，列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，以及其他违法违规名单。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同一合同项目的采购活动。

## 三、报名及期限

1、报名时间：报名单位须于本公告发布之日起2025年3月10日至2025年3月16日17时00分止（以邮箱收到报名邮件时间为准），进行报名登记工作。过期报名的单位采购人有权拒绝本次报名。

2、报名登记邮箱为：duanmu.sc@coscoshipping.com。联系人：端木嵩岑，联系电话：19952210878。（抄送：xue.xiaoyan@coscoshipping.com）。请报名单位在报名截止时间之前将报名资料发送以上邮箱。

3、报名资料：

（1）统一社会信用代码证（未三证合一的单位提供三证）原件描扫件。

（2）单位法定代表人居民身份证； 报名人及竞价人的授权委托书扫描件；

（3）国家公信系统（“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))等）“未被列入信用记录失信被执行人，未被列入重大税收违法案件当事人名单，未被列入经营异常名录、未被列入严重违法失信企业名单”等查询结果。

（4）履行本项目合同所必需的五金设备的销售内容在其营业执照证明。

## 四、邀请竞价通知：

采购方将在报名截止时间后，2025年3月17日统一向报名资料审核合格的报名人发送邀请竞价的通知，发送到报名邮箱当中。

## 五、现场勘查

1、资格审查合格的响应人自愿进行现场勘查。

2、勘察时间及地点：截止2025年3月17日15：00前勘察现场。

3、南京公司园区现场勘察联系人：张大威，15189855843。

镇江公司园区现场勘察联系人：滕甘雨，15305286850。

4、供应商踏勘现场发生的费用由其自理。

5、现场勘察内容：核实采购量和安装方案。

6、采购人在踏勘现场中口头介绍的情况，响应单位在竞价时参考，采购人不对响应单位据此作出的判断和决策负责。

## 六、竞价注意事项：

1、本次竞价为两轮。当参加竞价的供应商多于5家时，取价格最低的5家供应商进入第二轮报价；当参加竞价的供应商等于或少于 5 家时，全部进入第二轮报价。供应商的后一轮报价不能高于前一轮报价的价格，如果高于前一轮报价则本轮次报价为无效报价，以前一轮为准。供应商可以在第一轮次报价时声明是最终报价，不再更改，不再参与后续轮次报价。第二轮报价后对供应商的最终报价进行排序，获得符合条件的最低价供应商。

2、竞价时间：第一轮竞价2025年3月18日10时00分至10时20分，第二轮竞价2025年3月18日10时30分至10时40分。

3、竞价报价方式：两次竞价以邮件方式将盖好章或委托人签字的报价单扫瞄件发到端木嵩岑邮箱：duanmu.sc@coscoshipping.com。

## 七、本项目联系人：

1、唯一指定采购联系人：

端木嵩岑邮箱：duanmu.sc@coscoshipping.com。联系电话：19952210878。

2、本采购项目监督：

电话：021-68423148

南京中远海运物流仓储配送有限公司

镇江中远海运仓储发展有限公司

2025年3月10日

附件：采购需求明细表

|  |
| --- |
| **南京园区承重梁防撞柱安装需求明细及报价** |
| **序号** | **所在建筑** | **需要防护的承重梁数量** | **所需防撞柱** | **单价** | **合计** | **备注** |
| 1 | 2号库库内 | 10 | 40 |  |  | 报价清单内所有项目单价均为综合单价，该价格已包含运输费、装卸费、安装费、调试费、辅材、管理费、利润等内容。 |
| 2-4号库中间连廊靠2号库 | 11 | 44 |  |  |
| 4号库 | 10 | 40 |  |  |
| 2-4号库中间连廊靠4号库 | 11 | 44 |  |  |
| 2 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 3 | 总计 |  |  |  |  |  |
| 备注：本次采购需求及工艺情况介绍如下：1.防撞梁材质：镀锌铁艺，高度500MM,直径90MM，壁厚4MM，底部4个着力面厚度8MM。2.安装工艺：地面打眼，采购上述第一条规格防撞梁，用膨胀螺丝固定，内部浇筑水泥。3.需求数量说明，独立支柱的承重梁每柱配4根防撞柱环绕，梁与柱距为200MM。 |
| **镇江园区湿式报警阀防护围栏需求明细及报价** |
| **序号** | **所在建筑** | **湿式报警阀防护栏数量** | **防护围栏规格** | **单价** | **合计** | **备注** |
| 1 | 1号库 | 1 | 2.6x1.8米，两面 |  |  | 报价清单内所有项目单价均为综合单价，该价格已包含运输费、装卸费、安装费、调试费、辅材、管理费、利润等内容。 |
| 2 | 2号库 | 1 | 2.2x1.8米，两面 |  |  |
| 3 | 3号库 | 1 | 2.2x1.7米，两面 |  |  |
| 4 | 4号库 | 1 | 1.1x1.6米，两面 |  |  |
| 5 | 5号库 | 1 | 1.6x1.6x2米，三面 |  |  |
| 6 | 6号库 | 1 | 2.0x1.6米，两面 |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 8 | 总计 |  |  |  |  |  |
| 备注：本次采购需求及工艺情况介绍如下：1.安装要求：高度1米，间隔0.5米设置横档；2.材质要求：镀锌钢管直径50mm，壁厚3.2mm。（园区内不允许有动火作业，护笼焊接、安装等具体施工方案需投标单位自行考虑）；3.现场共计6栋高标仓，库内分别设置了共计6个湿式报警阀，目前处于无防护状态，需按照实际尺寸定制安装6个防护围栏。 |