江阴临港园区库区LED灯更换维修

供应商采购公告

## 一、采购条件

1、项目名称：江阴临港园区库区LED灯更换维修项目

2、采购人：江阴中远海运物流供应链有限公司

3、项目概况：根据项目需求和材质规格，定制LED灯等设备并更换完成，包括相应的配套漏电保护器和防浪涌保护器。详见附件：采购需求明细表。

4、建设单位（签订单位）：江阴中远海运物流供应链有限公司。

5、建设地点：江苏省江阴市苏港路18号。

## 二、供应商资格要求

（一）资格条件：

（1）在中华人民共和国境内登记注册的、具有有效的营业执照及相应的营业范围, 经营范围涵盖本项目（提供营业执照复印件并加盖公章）。

（2）机械配件的销售、安装、施工内容在其营业执照的经营范围内，能独立承担民事责任且具有良好的财务状况和商业信誉。

（3）本项目不接受联合体投标。

（二）未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入信用记录失信被执行人，列入重大税收违法案件当事人名单，列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，以及其他违法违规名单。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同一合同项目的采购活动。

## 三、报名及期限

1、报名时间：报名单位须于本公告发布之日起2025年 7月7日至2025年7月14日15时00分止（以邮箱收到报名邮件时间为准），进行报名登记工作。过期报名的单位采购人有权拒绝本次报名。

2、报名登记邮箱为：duanmu.sc@coscoshipping.com。联系人：端木嵩岑，联系电话：19952210878。请报名单位在报名截止时间之前将报名资料发送以上邮箱。

3、报名资料：

（1）统一社会信用代码证（未三证合一的单位提供三证）原件描扫件。

（2）单位法定代表人居民身份证； 报名人及竞价人的授权委托书扫描件；

（3）国家公信系统（“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))等）“未被列入信用记录失信被执行人，未被列入重大税收违法案件当事人名单，未被列入经营异常名录、未被列入严重违法失信企业名单”等查询结果。

（4）履行本项目合同所必需的机械配件的销售、安装、施工的内容在其营业执照证明。

（5）报名格式请见末尾附件2

## 四、邀请竞价通知：

采购方将在报名截止时间后，如报名单位审核资质不符，我方将于2025年7月14日报名资料审核不合格的报名人发送通知，如未收到即默认通过审核。

## 五、现场勘查

1、资格审查合格的响应人自愿进行现场勘查。

2、勘察时间及地点：截止2025年7月16日15：00前勘察现场。

3、江阴临港园区现场勘察联系人：符久龙，13396482119。

4、供应商踏勘现场发生的费用由其自理。

5、现场勘察内容：核实采购量和安装方案。

6、采购人在踏勘现场中口头介绍的情况，响应单位在竞价时参考，采购人不对响应单位据此作出的判断和决策负责。

## 六、竞价注意事项：

1、本次竞价为两轮。当参加竞价的供应商多于，5家时，取价格最低的5家供应商进入第二轮报价；当参加竞价的供应商等于或少于 5 家时，全部进入第二轮报价。供应商的后一轮报价不能高于前一轮报价的价格，如果高于前一轮报价则本轮次报价为无效报价，以前一轮为准。供应商可以在第一轮次报价时声明是最终报价，不再更改，不再参与后续轮次报价。第二轮报价后对供应商的最终报价进行排序，获得符合条件的最低价供应商。

2、库内安装功率为150w的LED工矿灯，月台安装功率为200w的LED投光灯，建议品牌为飞利浦、欧普、雷士、亚明、佛山等品牌或同等质量产品。灯具控制箱漏电保护器，采用100A漏电保护器，建议品牌德力西、公牛、正泰、施耐德等品牌。二级配电箱防浪涌保护器采用3P防浪涌保护器，建议品牌德力西、公牛、正泰、施耐德等品牌。

3、竞价时间：第一轮竞价2025年7月17日10时00分至10时20分，第二轮竞价2025年7月17日10时30分至10时40分。

4、竞价报价方式：两次竞价以邮件方式将盖好章或委托人签字的报价单扫瞄件发到端木嵩岑邮箱：duanmu.sc@coscoshipping.com。

## 七、本项目联系人：

1、唯一指定采购联系人：

端木嵩岑邮箱：duanmu.sc@coscoshipping.com。联系电话：19952210878。

2、本采购项目监督：

电话：021-68423148

江阴中远海运物流供应链有限公司

2025年7月7日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **江阴临港物流园库区LED灯更换维修需求明细及报价** | | | | | | | | |
| **项目名称：江阴临港物流园区库区LED灯更换维修项目** | | | | | | | | |
| **乙方单位名称：【 】** | | | | | | | | |
| **乙方法人或授权委托人姓名：【 】** | | | | **乙方联系电话：【 】** | | | | |
| **报价项目内容及报价清单** | **序号** | **子项名称** | **子项特征描述** | **单位** | **单价** | **数量** | **总价（元）** | **备注** |
| **1** | **库内LED灯** | **150w的LED工矿灯** | **盏** |  | **247** |  |  |
| **2** | **月台LED灯** | **200w的LED投光灯** | **盏** |  | **60** |  |  |
| **3** | **漏电保护器** | **100A** | **个** |  | **28** |  |  |
| **4** | **防浪涌保护器** | **三项电防护器** | **套** |  | **10** |  |  |
| **5** | **辅材配件** | **安装配件、漏保短接线、接地线等** | **批** |  | **1** |  |  |
| **6** | **人工费** |  | **个** |  |  |  | **供应商自行核算** |
| **7** | **登高设备使用费** | **登高车、脚手架等登高设备费用。** | **天** |  |  |  | **供应商自行核算，如没有填无** |
| **一** | **小计** |  |  | | | **0.00** |  |
| **二** | **增值税税金** | **增值税税率【\*】%** |  | | | **0.00** |  |
| **三** | **总计（三=一+二）** | |  | | | **0.00** |  |
| **报价须知** | **1、报价单组成：  ①报价函及其清单（格式由甲方提供）；  ②营业执照及资质证书复印件；  ③法人身份证复印件（或法人授权书及授权委托人身份证复印件）。 2、正本一份；副本二份；正本、副本一并密封报价。报价所有文件必须加盖乙方公章。 3、报价清单内所有项目单价均为综合单价，该价格已包含运输费、装卸费、安装费、调试费、辅材、管理费、利润等内容。**  **4、库内安装功率为150w的LED工矿灯，月台安装功率为200w的LED投光灯，建议品牌为飞利浦、欧普、雷士、亚明，等品牌或同等质量产品。灯具控制箱漏电保护器，采用100A漏电保护器，建议品牌德力西、公牛、正泰、施耐德等品牌。二级配电箱防浪涌保护器采用3P防浪涌保护器，建议品牌德力西、公牛、正泰、施耐德等品牌。 5、安装工艺：拆除原有灯具，将灯具收到梁底500mm处，安装LED灯具。漏电保护器和浪涌保护器安装到指定配电箱。** | | | | | | | |
| **乙方单位名称（盖章）：** | | | | | | | |  |
| **报价时间：【 】年【 】月【 】日；报价有效期至：【 】年【 】月【 】日** | | | | | | | |  |

**附件1：采购需求明细表**

**附件2：报名资料及报价单电子邮件格式要求**

1.营业执照、资质证书、授权委托书、身份证复印件等报名材料不得合并在一个PDF文档内，不得以压缩文档形式邮件，所有报名材料需分开放入邮件附件内进行发送，**所有PDF、图片资料单个文件大小尽量控制在500kb以内！**

2.报名电子邮件主题中需完整体现报名公司全称，所报名采购事项名称，例：XXXX有限公司关于XXXX采购项目的报名材料。

3.**报名材料格式如不符合要求的，无法通过资质审核，请务必注意！**

4.报价单电子邮件主题中需完整体现报名公司全称，所报名采购事项名称，例：XXXX有限公司关于XXXX采购项目报价单。

5.询价采购只需一轮报价，竞价采购为二轮报价，单电子邮件附件中的报价单名称需注明第一轮报价、第二轮报价。

6.图例如下：



